PREGÃO PRESENCIAL Nº. 127/2020

**EDITAL Nº. 223/2020**

**Objeto**: Prestação de serviços de locação de mobiliários para eventos: camarins, galpão, cobertura de palco e demais itens**,** através do Sistema de Registro de Preços, para atender diversas Secretarias, com entregas parceladas pelo prazo de 12 (doze) meses.

# Sr. Prefeito Municipal,

Levamos ao vosso conhecimento que a licitante: **VB ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS LTDA.,** encaminhou recurso administrativo. Sendo que não houve interesse dos licitantes em encaminhar contrarrazões. O recurso foi encaminhado e analisado pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Comunicação, decidindo-se pelo **INDEFERIMENTO** do mesmo, conforme constante nos autos do processo licitatório. Diante do exposto, o **Pregoeiro (Marcos Roberto Monaro)**, está adjudicando o objeto deste certame, às licitantes vencedoras e solicita que este processo, seja homologado conforme descrição a seguir citada:

**BARNABÉ PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI – CNPJ 15.129.214/0001-30**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote/**  **Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 02-008 R | 6500 | METRO | GRADIL GALVANIZADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M X 1,20M **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 9,00 |
| 02-009 R | 200 | UNIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA; BARRICADA; CONFECCIONADA COM CHAPAS DE ALUMÍNIO; MEDINDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, RESISTÊNCIA DE 2KN. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 40,00 |
| 02-010 R | 5 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO DE PASSARELA EM T; COM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 4 M DE FRENTE X 6 M DE COMPRIMENTO X 2 M DE LARGURA, CONTENDO: PISO NIVELADO, EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, COM ALTURA DE 1,20 M; NA COR PRETA; COBERTO COM CARPETE NA COR GRAFITE; FECHAMENTO TIPO SAIA EM TODA A EXTENSÃO DAS LATERAIS, NA FRENTE E NO FUNDO; EM LONA ANTICHAMA, NA COR PRETA; CONTENDO 1 ESCADA DE ACESSO COM 1,30 M DE LARGURA; DEGRAUS SUAVES; PISO EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE; CORRIMÃO COM RESISTÊNCIA LATERAL DE 90 KGF/M. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 600,00 |
| 02-019 R | 250 | UNIDADE | LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - TIPO PLATAFORMA, METÁLICO, PANTOGRÁFICO OU TELESCÓPICO, UNIDADES COM MEDIDA APROXIMADA DE 2,00 X 1,00 M, ALTURA COM REGULAGEM DE 0,20 M A 1,00 M, TAMPO EM COMPENSADO RESISTENTE, LISO OU COM REVESTIMENTO EM CARPETE OU SIMILAR 01 X 02 MT **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 30,00 |
| **Valor do Lote 02: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais)** | | | | |
| **Lote/**  **Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 03-021 P | 1000 | METRO | PISO PARA TENDA; ELEVADO EM MADEIRA REFORÇADO E AUTO-SUPORTÁVEL, NÃO DEIXANDO VÃOS ENTRE O PISO E A ESTRUTURA COM APROXIMADAMENTE 10CM DO CHÃO. TODAS AS MADEIRAS PRINCIPALMENTE O REVESTIMENTO DO PISO E SUA VOLTA DEVEM ESTAR EM ÓTIMO ESTADO DE APARÊNCIA, SEM FISSURAS, VÃOS, RACHADURAS E PREGOS OU FERRAGENS APARENTES. ESTE PISO DEVERÁ TER RAMPA DE ACESSO EM TODA SUA EXTENÇÃO ENTRADAS/SAIDAS, PARA UMA FÁCIL ACESSIBILIDADE DO PÚBLICO. SOB O PISO DEVERÁ SER INSTALADO PISO EASY FLOOR **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 7,00 |
| 03-023 P | 50 | UNIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA; EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q25 ALUMINIO, MEDINDO 10X10 MTS, COR CRISTAL TRANSPARENTE, COM PÉ DIREITO DE 4 METROS. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 700,00 |
| 03-027 P | 100 | UNIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIARIA PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA, COM PROTEÇÃO VU, EM METALON, MEDINDO 10X10, COM PÉ DIREITO DE 3,OO MTS; COM ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZADO; NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE GALHAS. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 1.090,00 |
| 03-028 P | 50 | UNIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA; DIM. 5X5 MTS; COM PÉ DIREITO 3MT; EM LONA CRISTAL; EM ESTRUTURA BOX TRUSS Q15 **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 390,00 |
| 03-029 P | 75 | UNIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO MOBILIÁRIA PARA EVENTO; PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA; COM PROTEÇÃO UV, EM METALON, MEDINDO 10X10, COM PÉ DIREITO, COM ESTRUTURA METALICA EM AÇO GALVANIZAÇÃO NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE GALHAS COM PÉ DIREITO DE 4 METROS. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 700,00 |
| 03-030 P | 150 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS, **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 350,00 |
| 03-031 P | 200 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO DE PIRAMIDE, EM LONA PVC ANTI CHAMA COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 3X3M, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS**  **BARNABÉ EVENT** | 350,00 |
| 03-032 P | 50 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO DE PIRAMIDE, EM LONA PVC ANTI CHAMA COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 4X4M, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS**  **BARNABÉ EVENT** | 350,00 |
| 03-033 P | 50 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO DE PIRAMIDE, EM LONA PVC ANTI CHAMA COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 6X6M, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 280,00 |
| **Valor do Lote 03: R$** **377.000,00 (trezentos e setenta e sete mil reais)** | | | | |
| **Lote/**  **Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 05-001 R | 1000 | METRO | COBERTURA DE PALCO E TENDA TIPO DUAS AGUAS OU SIMILAR, COMPOSTA DE ARCOS SEMICIRCULARES COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA EM FORMATO 2 ÁGUAS, COM 8,00M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO, SUSTENTADO POR 6 TORRES DE 2,50M X 1,90M, REVESTIMENTO EM LONA XP-50 ANTI-CHAMAS E CAPACIDADE DE SOBRECARGA DE 3.000KGF DISTRIBUÍDOS. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 19,99 |
| 05-002 R | 300 | METRO | COBERTURA DE PALCO E TENDA TIPO GEOTUNEL OU SIMILAR, COMPOSTA DE ARCOS SEMICIRCULARES COM DIÂMETRO FRONTAL DE CENA LIVRE COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 7,5, 10, 12,5, 20, 25, 30 E 40 METROS LONGITUDINALMENTE DISPOSTOS, COM AFASTAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5.00M CONSTITUÍDO DE PÓRTICOS E PÉS DE PERFIS RETANGULARES EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO, QUE LIGADOS ENTRE SI CONFEREM A ESTRUTURA UM ESQUEMA TIPO OITO ÁGUAS APOIADA EM PÉS COLOCADOS INCLINADOS. ESTES PÉS TEM LIGAÇÃO COM O SOLO POR INTERMÉDIO DE SAPATAS EM AÇO, FIXAS NESTE ATRAVÉS DE BUCHAS DE ALTA RESISTÊNCIA. OS PÓRTICOS SÃO LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE PEÇAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA E APARAFUSADAS. PARA FAZER A LIGAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS PÓRTICOS SÃO USADAS TRANCAS DE DOIS TIPOS SÃO COLOCADAS TRANSVERSALMENTE A ESTES. AS TRANCAS SÃO DE PERFIL QUADRADO OU RETANGULAR CONFORME SUA POSIÇÃO EM RELAÇÃO AOS PÓRTICOS. ESTAS SÃO COLOCADAS ENTRE OS PÓRTICOS ESTANDO TRACIONADAS OU COMPRIMIDAS ALTERNADAMENTE. NAS EXTREMIDADES OPOSTA DO PÓRTICO PARALELO COM DIÂMETRO REQUERIDO PARA AMARRAR PERFIS CONSTITUINTES DOS PÓRTICOS CONFERINDO-LHES MAIOR ESTABILIDADE, RIGIDEZ E SEGURANÇA. OS MATERIAIS PREDOMINANTES EM TODA A ESTRUTURA SÃO OS PERFIS METÁLICOS EM LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO, CONFORME O DESENHO TÉCNICO, P25129, PERFIS DE LIGAÇÃO METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, CERTIFICADO SEGUNDO A NORMA EN10204/2.1 E EM AW 6005, E NORMAS DA ABNT. ALEM DESTES MATERIAIS METÁLICOS OUTRO MATERIAL PREDOMINANTE NESTA ESTRUTURA E A LONA E AS TELAS QUE SÃO EM POLIÉSTER DE ALTA DE ALTA DENSIDADE E RESISTÊNCIA, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELAS NORMAS DA ABNT, NORMA ISSO 9001 E IQNET-CERTIFIED/MANAGEMENT SYSTEM. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, DIN 931, SÃO DE CABEÇA SEXTAVADA, PARCIALMENTE ROSCADOS, EM AÇO, CLASSE DE RESISTÊNCIA 8.8, ZINCADOS. OS CABOS DE AÇO GALVANIZADOS A SEREM UTILIZADOS SERÃO DA SERIE DIN3055 COM ESPESSURA DE 4MM, E DA SERIE DIN3060 COM ESPESSURAS DE 8 E 10MM, INCLUINDO REVESTIMENTO EM PVC, CONFORME FICHAS TÉCNICAS. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 24,99 |
| 05-020 R | 3000 | METRO | PISO PARA PALCO, TENDA, CAMAROTE, ARQUIBANCADA, RAMPA E MEZANINO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, MONTADO DE 0,20 A 4M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, SENDO OS PÉS COMPOSTOS POR DUAS PEÇAS, O INTERIOR DE PÉ E O PÉ EXTERIOR, ONDE O INTERIOR DE PÉ É TAMBÉM EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO E FURADO DESDE A SUA SAPATA ATÉ Á PARTE SUPERIOR, DESLIZANTE POR DENTRO DO PÉ EXTERIOR E A CAVILHA PERFURA O PÉ INTERIOR ONDE FOR NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DO PÉ EXTERIOR PARA REGULAGEM DA ALTURA PRETENDIDA. COMPÕE AINDA OS PISOS GRADES(2,5M) E AS TRANCAS(1,25M), QUE TÊM NA SUA EXTREMIDADE UM OUTRO PERFIL DE ALUMÍNIO QUE PERMITE O ENCAIXE DOS PÉS A ESTAS, A SUA FIXAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DE CAVILHA EM FERRO. NO PERFIL DE GRADES E TRANCAS DE PISO EXISTE UM REBORDO PARA A FIXAÇÃO DAS PLACAS DE MADEIRA. PARA ALTURAS SUPERIORES A 40CMTEM DE SER USADA UMA ESCORA DE ESTABILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM FERRO, ESTA É FIXADA NA PARTE SUPERIOR DE UM PÉ EXTERIOR DO PISO E NA PARTE INFERIOR DE OUTRO COLOCADO A SEU LADO. TAMBÉM SERÁ NECESSÁRIO GUARDA CORPO EM TODA A EXTENSÃO DO PISO, COM GRADES DE 1,10M DE ALTURA, ESPAÇAMENTOS DE NO MÁXIMO 0,15M, FIXADOS NO PISO ATRAVÉS DE ENCAIXE PRÓPRIO, CONFECCIONADOS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO. AS PLACAS DESTE PISO SÃO EM MADEIRA PRENSADA COM VARIAS CAMADAS E ESPESSURA DE 21MM. NAS SUAS FACES SUPERIOR E INFERIOR ESTÁ PROTEGIDA COM UM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE. OS MATERIAIS PREDOMINANTES EM TODA A ESTRUTURA SÃO OS PERFIS EM LIGAS DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO, PERFIS DE LIGAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, CERTIFICADOS SEGUNDO A NORMA EN 10204/2.1 E EN AW 6005, E NORMAS DA ABNT. ALÉM DESTES MATERIAIS, OUTRO MATERIAL PREDOMINANTE NESTA ESTRUTURA É A PLACA DE MADEIRA PRENSADA. PARA A REGULAÇÃO EM ALTURA DE ESTRADO E SUA FIXAÇÃO SÃO USADAS CAVILHAS EM FERRO (S235JR) DE16MM DE DIÂMETRO. NO FUNDO DO PÉ É SOLDADA UMA SAPATA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE FERRO. O ESQUEMA ESTRUTURAL A SER UTILIZADO É CONSTITUÍDO ESSENCIALMENTE POR PÉS DE ESTRADO QUE UNIDOS ENTRE SI ATRAVÉS DE GRADES DE ESTRADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO CONFEREM A ESTRUTURA MÓDULOS DE ESTRADO COM DIFERENTES ALTURAS. OS ESTRADOS SÃO CONSTITUÍDOS POR UMA ESTRUTURA METÁLICA EM LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDIDO, E PLACAS DE MADEIRA PRENSADA. TODOS OS ESTRADOS SÃO CONSTRUÍDOS EM MÓDULOS DE 1,25 E 2,5M COM FORRAÇÃO DO TIPO"EASYFLOOR" CARPETE OU SIMILAR. O ACESSO AO PISO SERÁ POR ESCADAS CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO, MEDINDO NO MÍNIMO 1,2M DE LARGURA COM 02 CORRIMÕES E DEGRAUS DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 19,99 |
| **Valor do Lote 05: R$** **87.457,00 (oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais)** | | | | |
| **Lote/**  **Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 08-013 P | 5 | UNIDADE | LOCACAO DE GALPAO EM BOXTRUSS 11X11MT DUAS AGUAS GALPÃO 11X11MT EM ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO TIPO BOX Q30; OS MÓDULOS DA ESTRUTURA PRINCIPAL DEVERÃO SER INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONEXÕES/ CUBOS DE ALUMÍNIO, COLUNA COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 4M, PPODENDO CHEGAR A 6MT COBERTURA REVESTIDA EM LONA DE PVC, DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA OU COM CRISTAL DE PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTOEXTINGUÍVEL, COM FECHAMENTO LATERAL; DEVERA SER VERIFICADA A ESTABILIDADE DE TODAS AS ESTRUTURAS EM RELAÇÃO AS FORÇAS DEVIDAS A AÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO VENTO DE ACORDO COM A NBR 6123 (FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES); AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO, DE MANEIRA QUE FIQUEM PERFEITAMENTE ESTICADAS, GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, CONTANDO COM OS SISTEMAS DE CALHAS E TAPADEIRAS; SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS AS CALHAS ENTRE OS GALPÕES; AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS DE MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM ACUMULO DE ÁGUA, DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 1.900,00 |
| 08-014 P | 20 | UNIDADE | LOCACAO DE GALPÃO EM BOXTRUSS 11X22MT GALPÃO 11X22MT EM ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO TIPO BOX Q30; OS MÓDULOS DA ESTRUTURA PRINCIPAL DEVERÃO SER INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONEXÕES/ CUBOS DE ALUMÍNIO, COLUNA COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 4M, PODENDO CHEGAR A 6MT, COBERTURA REVESTIDA EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA,NA COR BRANCA OU COM CRISTAL DE PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTOEXTINGUÍVEL,COM FECHAMENTO LATERAL; DEVERA SER VERIFICADA A ESTABILIDADE DE TODAS AS ESTRUTURAS EM RELAÇÃO AS FORÇAS DEVIDAS A AÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO VENTO DE ACORDO COM A NBR 6123 (FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES); AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA QUE FIQUEM PERFEITAMENTE ESTICADAS, GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, CONTANDO COM OS SISTEMAS DE CALHAS E TAPADEIRAS, SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS AS CALHAS ENTRE OS GALPÕES; AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS DE MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM ACUMULO DE ÁGUA; DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 3.200,00 |
| 08-015 P | 5 | UNIDADE | LOCACAO DE GALPAO EM BOXTRUSS 8X16MT DUAS ÁGUAS GALPÃO DIM. 8X16MT EM ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO TIPO BOX Q30; OS MÓDULOS DA ESTRUTURA PRINCIPAL DEVERÃO SER INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONEXÕES/ CUBOS DE ALUMÍNIO, COLUNA COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 4M, PODENDO CHEGAR A 6MT COBERTURA REVESTIDA EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA OU COM CRISTAL DE PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTOEXTINGUÍVEL, COM FECHAMENTO LATERAL; DEVERA SER VERIFICADA A ESTABILIDADE DE TODAS AS ESTRUTURAS EM RELAÇÃO AS FORÇAS DEVIDAS A AÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO VENTO DE ACORDO COM A NBR 6123 (FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES); AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA QUE FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, CONTANDO COM OS SISTEMAS DE CALHAS E TAPADEIRAS; SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS AS CALHAS ENTRE OS GALPÕES; AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS DE MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM ACUMULO DE ÁGUA; DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 1.200,00 |
| 08-016 P | 10 | UNIDADE | LOCACAO DE GALPAO EM BOXTRUSS 8X8MT DUAS AGUAS GALPÃO 8X8MT EM ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO TIPO BOX Q30; OS MÓDULOS DA ESTRUTURA PRINCIPAL DEVERÃO SER INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONEXÕES/CABOS DE ALUMNÍNIO, COLUNA COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 4M, PODENDO CHEGAR A 6MT COBERTURA REVESTIDA EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA OU COM CRISTAL DE PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTOEXTINGUÍVEL, COM FECHAMENTOLATERAL;DEVERÁ SER VERIFICADA A ESTABILIDADE DE TODAS AS ESTRUTURAS EM RELAÇÃO AS FORÇAS DEVIDAS A AÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO VENTO, DE ACORDO COM A NBR 6123 ( FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES); AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA QUE FIQUEM PERFEITAMENTE ESTICADAS, GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA,CONTANDO COM OS SISTEMAS DE CALHAS E TAPADEIRAS, SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS,DEVERÃO SER INSTALADAS AS CALHAS ENTRE OS GALPÕES; AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS DE MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM ACUMULO DE ÁGUA; DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. **- MARCA: BARNABÉ EVENTOS** | 1.000,00 |
| **Valor do Lote 08: R$** **89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais)** | | | | |
| **Valor total Estimado dos Lotes 02, 03, 05 e 08: R$ 630.957,00 (seiscentos e trinta mil novecentos e cinquenta e sete reais)**  **Condição de pagamento:** em até 10 (dez) dias, contados a partir da liquidação realizada pela Secretaria ordenadora da despesa e exclusivamente mediante depósito/transferência em conta bancária do fornecedor.  **Prazo de cada entrega/montagem**: em até 03 (três) dias.  **Prazo de Garantia:** dos serviços. | | | | |

**JAMPY INFRA-ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA. – CNPJ 02.137.699/0001-61**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote/ Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 01-012 P | 1000 | METRO QUADRADO | LOCACAO DE FORRAÇÃO PARA PISO, EM EVENTOS; CARPETE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE CARPETE, FORRAÇÃO COM APLICAÇÃO ATRAVÉS DE FITA DUPLA FACE 40MM DE LARGURA, MATERIAL SOMENTE PRIMEIRO USO, SOLICITAÇÃO POR METRO QUADRADO E COR A SER ESCOLHIDA A CADA USO, SENDO AS CORES BÁSICAS: PRETO, AZUL, VERMELHO, VERDE E GRAFITE. **- MARCA: JAMPY** | 15,00 |
| 01-017 P | 40 | UNIDADE | LOCACAO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO; ILUMINACAO DECORATIVA SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REFLETOR LED COLOR 100W PARA FIXAÇÃO EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EM ARVORES, COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 50M PARA CADA REFLETOR, COM CABO PP 2,50MM A 6,00MM. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DITRIBIUÇÃO COM DISJUNTORES COM CAPACIDADE DE ACORDO COM CADA CIRCUITO QUANDO NECESSÁRIO. EMISSÃO DE ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PARA CADA INSTALAÇÃO, É OBRIGATÓRIO UM ELETRICISTA DE PLANTÃO DURANTE TODO O TEMPO DE USO. LOCAÇÃO POR UNIDADES DE REFLETORES. **- MARCA: JAMPY** | 110,00 |
| 01-035 P | 800 | METRO QUADRADO | TECIDO TENCIONADO (LYCRA) PARA FECHAMENTO E DECORAÇÃO INCLUSO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE MANUTENÇÃO DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. TECIDO COSTURADO ÀS FINALIDADES DE FECHAMENTO, ISOLAMENTO DE ÁREAS, SEPARAÇÃO DE AMBIENTES, REBAIXAMENTO DE TETO, TÚNEIS DE ENTRADA E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO PARA CADA EVENTO. O TECIDO DEVERÁ COBRIR TODA ÁREA À SER ISOLADA INDICADA, DESDE O PISO, ATÉ O TETO. DEVERÁ SER ESTRUTURADO EM SARRAFOS, SE NECESSÁRIO. DEVERÃO SER PREVISTOS PONTOS DE RECORTE ONDE NECESSÁRIOS. A QUANTIDADE A SER SOLICITADA PARA CADA EVENTO SERÁ EQUIVALENTE À ÁREA A SER COBERTA/FECHADA EXPRESSA EM METROS QUADRADOS. PARA A FIXAÇÃO E TENSIONAMENTO DOS TECIDOS DEVERÃO SER UTILIZADOS CORDÕES DE NYLON DE ESPESSURA MÉDIA OU FIO DE NYLON TRANSPARENTE APROPRIADO À DEMANDA DE CARGA. ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO: MALHA DO TIPO "LYCRA" OU SIMILAR, COM COMPOSIÇÃO DE 90% EM POLIÉSTER E 10% ELASTANO, COM LARGURA ORIGINAL (ANTES DA COSTURA) DE 1,60 MTS E RENDIMENTO DE 2,40 M/KG, AUMENTO NO SENTIDO DO COMPRIMENTO DO ROLO DE NO MÍNIMO 20% ENTRE O ESTADO DE REPOUSO E O TENSIONADO. CORES: BRANCO, PRETO, AZUL AMARELO, VERMELHO, VERDE. TODO O MATERIAL DEVERÁ SER APRESENTADO EM EXCELENTE ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NÃO PODENDO APRESENTAR RASGOS, FUROS, DESFILAMENTOS, DESGASTE, IMPERFEIÇÕES, ETC. ACESSÓRIOS DE MONTAGEM. SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER SEM CUSTO ADICIONAL TODOS OS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA PARA AS DECORAÇÕES, TAIS COMO: BASES, SAPATAS, CONTRAPESOS, SARRAFOS, BOLAS DE GUDE, ARAMES, CINTAS, MATERIAL DE COSTURA, BUCHAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, CORDAS, CALÇOS OU OUTROS QUE FOREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS. VALOR METRO DIÁRIO **- MARCA: JAMPY** | 29,00 |
| **Valor do Lote 01: R$** **42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais)** | | | | |
| **Lote/ Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 04-011 R | 5 | UNIDADE | LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO; PLATAFORMA PARA CADEIRANTES SERVICO DE LOCACAO DE PLATAFORMA PARA CADEIRANTES; DIMENSÃO 5X4 MTS; EM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO E MADEIRA ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO PISO 60CM, FECHAMENTO COM SAIA TECIDO PRETO EM TODOS OS LADOS, COM GUARDA CORPO EM TODO O CONTORNO, COM RESISTÊNCIA LATERAL 2KN/M, RAMPA DE ACESSO COM MÍNIMO DE 1,20M DE LARGURA E INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8%, CAPACIDADE DE CARGA DE 250KGF/M². **- MARCA: JAMPY** | 1.500,00 |
| 04-018 R | 8 | UNIDADE | LOCACAO DE MOBILIARIO PARA EVENTO; PRATICAVEL PARA CORAL ; COM 3 NIVEIS PRATICÁVEL PARA CORAL; COM 5 (CINCO) MTS DE COMPRIMENTO; COM PRIMEIRO DEGRAU A 40CM DO PISO; VÃO DE 80CM PARA CADA PISO E 30CM DE ALTURA ENTRE UM NÍVEL E OUTRO; PISOS DE MADEIRITE RESINADO TIPO EXPORTAÇÃO, COR PRETO ANTI-DERRAPANTE; FIXADO POR REBITES E CAPACIDADE DE SOBRECARGA DE 500 KGF/M² (CARGA ESTÁTICA) OU MATERIAL RESISTENTE ANTI-DERRAPANTE HOMOLOGADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, COM ESPESSURA SUPERIOR A 15MM, NA COR PRETA; ESCADA LATERAL PARA ACESSO AOS 3 NIVEIS **- MARCA: JAMPY** | 1.400,00 |
| 04-024 R | 5 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO DE MOBILIARIO PARA EVENTO; PLATAFORMA PARA JURADOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA 2,50X2M EM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO E MADEIRA ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO PISO 2,50M, FECHAMENTO COM SAIA TECIDO PRETO EM TODOS OS LADOS, COM GUARDA CORPO EM GRADES TUBULARES COM VÃOS INFERIORES A 15CM EM TODO O CONTORNO E COM RESISTÊNCIA LATERAL 2KN/M, ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO, CAPACIDADE DE CARGA DE 250KGF/M², COBERTURA COM LONA ANTI-CHAMA BRANCA. **- MARCA: JAMPY** | 1.100,00 |
| 04-034 R | 5 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO; TENDA PARA APOIO MEDICO; PIRAMIDE EM LONA, MEDINDO 5 X 5M COM PIA, LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA,COM PROTEÇÃO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO,COM SISTEMA DE CALHAS;FECHAMENTO EM OCTANORME, TETO COM ILUMINAÇÃO E PORTA COM FECHADURA. O PISO DEVERÁ SER ESTRUTURADA EM TUBO DE METAL DE 70MM X 30MM, COM, NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA, COBERTO POR COMPENSADO NAVAL DE, NO MÍNIMO, 20MM, NIVELADO, COM A PARTE MAIS BAIXA A 30CM DO SOLO, FORRADO COM PISO LAVÁVEL E ANTIDERRAPANTE, NA COR BRANCA OU CINZA CLARO; - A ENTRADA DEVERÁ POSSUIR RAMPA DE ACESSO DE 2M DE LARGURA, COM INCLINAÇÃO CONFORME NBR 9050/2015, CORRIMÃO COM FACE SUPERIOR DE 0,92M DE ALTURA E FACE INTERMEDIÁRIA DE 0,70M DE ALTURA. A RAMPA TAMBÉM DEVERÁ SER ESTRUTURADA EM TUBO DE METAL DE 70MM X 30MM, COM, NO MÍNIMO, 3MM DE ESPESSURA, COBERTA POR COMPENSADO NAVAL DE, NO MÍNIMO, 20MM, FORRADA COM PISO LAVÁVEL E ANTIDERRAPANTE, NA COR BRANCA OU CINZA CLARO; **- MARCA: JAMPY** | 1.100,00 |
| **Valor do Lote 04: R$** **29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais)** | | | | |
| **Lote/ Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 06-006 P | 4000 | METRO | GALPÃO TIPO TFS OU SIMILAR UNIFICADOS COM VÃO LIVRE FRONTAL ENTRE EIXOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 E 50 M E ENTRE EIXOS DE COLUNAS DE APROXIMADAMENTE 5 EM 5 M , COLUNA COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 4M. , COBERTURA REVESTIDA EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA OU COM CRISTAL DE PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTOEXTINGUÍVEL, COM FECHAMENTO LATERAL. A COBERTURA DEVE SER ESTAIADA ATRAVÉS DE BLOCOS DE CONCRETO OU LASTROS APROPRIADOS A DEMANDA DE PESO NOS CASOS DE LOCAIS ONDE NÃO SEJA POSSÍVEL PERFURAR O SOLO. DEVERA SER VERIFICADA A ESTABILIDADE DE TODAS AS ESTRUTURAS EM RELAÇÃO AS FORÇAS DEVIDAS A AÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO VENTO DE ACORDO COM A NBR 6123 (FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES). AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA QUE FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, CONTANDO COM OS SISTEMAS DE CALHAS E TAPADEIRAS. SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS AS CALHAS ENTRE OS GALPÕES. AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS DE MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM ACUMULO DE ÁGUA DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. **- MARCA: JAMPY** | 24,29 |
| 06-007 P | 2000 | METRO | GALPÃO TIPO TFS OU SIMILAR UNIFICADOS COM VÃO LIVRE FRONTAL ENTRE EIXOS MEDINDO 5, 8 E 12 MT (NÃO SERAO ACEITOS GALPÓES COM 10 E 15MT DE VAO) E ENTRE EIXOS DE COLUNAS DE APROXIMADAMENTE 5 EM 5 M , COLUNA COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 4M. , COBERTURA REVESTIDA EM LONA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA OU COM CRISTAL DE PROTEÇÃO UV, ANTICHAMAS E AUTOEXTINGUÍVEL, COM FECHAMENTO LATERAL. A COBERTURA DEVE SER ESTAIADA ATRAVÉS DE BLOCOS DE CONCRETO OU LASTROS APROPRIADOS A DEMANDA DE PESO NOS CASOS DE LOCAIS ONDE NÃO SEJA POSSÍVEL PERFURAR O SOLO. DEVERA SER VERIFICADA A ESTABILIDADE DE TODAS AS ESTRUTURAS EM RELAÇÃO AS FORÇAS DEVIDAS A AÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO VENTO DE ACORDO COM A NBR 6123 (FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES). AS LONAS DEVERÃO TER SISTEMA DE ENCAIXE E FIXAÇÃO REFORÇADO DE MANEIRA QUE FICAREM PERFEITAMENTE ESTICADAS GARANTINDO TOTAIS CONDIÇÕES DE ESTANQUEIDADE E SEGURANÇA, CONTANDO COM OS SISTEMAS DE CALHAS E TAPADEIRAS. SEMPRE QUE FOREM MONTADOS EM GRUPOS, DEVERÃO SER INSTALADAS AS CALHAS ENTRE OS GALPÕES. AS CALHAS DEVERÃO SER FEITAS DE MATERIAL QUE NÃO PERMITA A FORMAÇÃO DE "BARRIGAS" COM ACUMULO DE ÁGUA DEVERÃO SER MONTADAS COM INCLINAÇÃO PARA CONDUZIR A ÁGUA PARA FORA DOS GALPÕES. **- MARCA: JAMPY** | 9,38 |
| **Valor do Lote 06: R$** **115.920,00 (cento e quinze mil e novecentos e vinte reais)** | | | | |
| **Lote/ Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 07-004 R | 150 | METRO | ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO TIPO BOX Q15. OS MÓDULOS DA ESTRUTURA PRINCIPAL DEVERÃO SER INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONEXÕES/ CUBOS DE ALUMÍNIO. **- MARCA: JAMPY** | 14,68 |
| 07-005 R | 750 | SERVICO | ESTRUTURA MODULAR TIPO BOX TRUSS, FORMADA POR PERFIS MODULARES DE ALUMÍNIO TIPO BOX Q30 . OS MÓDULOS DA ESTRUTURA PRINCIPAL DEVERÃO SER INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONEXÕES/ CUBOS DE ALUMÍNIO. **- MARCA: JAMPY** | 27,44 |
| **Valor do Lote 07: R$** **22.782,00 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e dois reais)** | | | | |
| **Lote/ Item** | **Quant.** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unit R$** |
| 09-003 P | 25 | UNIDADE | ESTRUTURA DE CAMARIM TIPO I (01 CAMARIM PARA ARTISTAS E 01 CAMARIM PARA MÚSICOS) CAMARIM TIPO I CAMARIM PARA ARTISTAS: EM ESTRUTURA DE OCTANORM COM TETO PROTEGIDO DE CHUVA E VENTO (TENDA DE 5X5MT), NAS MEDIDAS 4 X 4 METROS, COM FORRAÇÃO NO PISO EM CARPETE, QUE DEVE SER FIXADO COM FITA DUPLA FACE, ENERGIA 110 E 220 VOLTS COM TOMADAS SINALIZADAS (MÍNIMO 4 TOMADAS), COM ILUMINAÇÃO, PORTA COM FECHADURA E CHAVE, CONTENDO: - 06 CADEIRAS DE BOA APARÊNCIA E BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO QUE SUPORTEM ATÉ 150KG (NÃO DEVEM SER PLÁSTICAS E NEM DE METAL DE ABRIR E FECHAR); - 01 SOFÁ DE 03 LUGARES DE CORVIM NA COR PRETA OU SIMILAR COMPATÍVEL; - 01 LIXEIRA; - 01 GELADEIRA COM APROXIMADAMENTE 250 LITROS NA COR BRANCA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; - 01 ESPELHO GRANDE PARA CORPO INTEIRO (NO CAMARIM); - 01 ARARA COM 06 CABIDES (NO CAMARIM); - 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO; - 01 MESA DE MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 1,4 X 0,8 METROS (PARA ALIMENTOS).  OBS: DEIXAR UM ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE 01 BANHEIRO QUÍMICO. - CAMARIM PARA MÚSICOS: EM ESTRUTURA DE OCTANORM COM TETO PROTEGIDO DE CHUVA E VENTO (TENDA 5X5 MT), NAS MEDIDAS 4 X 4 METROS, COM FORRAÇÃO NO PISO EM CARPETE, QUE DEVE SER FIXADO COM FITA DUPLA FACE, ENERGIA 110 E 220 VOLTS COM TOMADAS SINALIZADAS (MÍNIMO 4 TOMADAS), COM ILUMINAÇÃO, PORTA COM FECHADURA E CHAVE, CONTENDO: - 10 CADEIRAS; - 01 GELADEIRA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; - 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO; - 01 ARARA; - 01 LIXEIRA; - 01 MESA DE MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 1,4 X 0,8 METROS (PARA ALIMENTOS). - 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MONTAGEM JUNTO COM PALCO **- MARCA: JAMPY** | 2.177,00 |
| 09-022 P | 40 | UNIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EVENTO - STAND INTERNO DE 4,00 X 4,00M, CONTENDO: PAREDES DE TS BRANCO, PERFIS DE ALUMÍNIO, CARPETE FIXADO COM FITA DUPLA FACE, 04 SPOTS PARA ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 220V, 01 TESTEIRA PADRAO DE IDENTIFICAÇÃO DE 1.00 X0,28M COM LETRAS PRETAS DE 10 CM DE ALTURA E ATE 15 CARACTERES COM ILUMINACAO; PERGOLADO SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DE STANDS MAIORES. **- MARCA: JAMPY** | 841,00 |
| 09-025 P | 25 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO DE STAND / CAMARIM (EXTERNO), MEDINDO 4X4 M LOCAÇÃO DE STAND INTERNO 4.00 X 4.00M, COBERTO COM TENDA E AR CONDICIONADO, CONTENDO: PAREDES DE TS BRANCO, PERFIS DE ALUMÍNIO, CARPETE FIXADO COM FITA DUPLA FACE, 04 SPOTS PARA ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 220V , 01 TESTEIRA PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO 1.00X 0,28M COM LETRAS PRETAS DE 10 CM DE ALTURA E ATÉ 15 CARACTERES COM ILUMINAÇÃO; PERGOLADO SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DE STANDS MAIORES E ACOMPANHADO DE UMA TENDA COM TAMANHO DE ATE 5 X 5 METROS COM FECHAMENTO EM COR BRANCA. **- MARCA: JAMPY** | 1.484,00 |
| 09-026 P | 20 | UNIDADE | SERVICO DE LOCACAO DE STAND INTERNO, MEDINDO 5X4 MTS LOCAÇÃO DE STAND INTERNO 5.00 X 4.00M, CONTENDO: PAREDES DE TS BRANCO, PERFIS DE ALUMÍNIO, CARPETE FIXADO COM FITA DUPLA FACE, 04 SPOTS PARA ILUMINAÇÃO, 01 TOMADA 220V , 01 TESTEIRA PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO 1.00X 0,28M COM LETRAS PRETAS DE 10 CM DE ALTURA E ATÉ 15 CARACTERES COM ILUMINAÇÃO; PERGOLADO SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DE STANDS MAIORES. **- MARCA: JAMPY** | 702,00 |
| **Valor do Lote 09: R$** **139.205,00 (cento e trinta e nove mil duzentos e cinco reais)** | | | | |
| **Valor total Estimado dos Lotes 04, 06, 07 e 09: R$ 350.207,00 (trezentos e cinquenta mil duzentos e sete reais)**  **Condição de pagamento:** em até 10 (dez) dias, contados a partir da liquidação realizada pela Secretaria ordenadora da despesa e exclusivamente mediante depósito/transferência em conta bancária do fornecedor.  **Prazo de cada entrega/montagem**: em até 03 (três) dias.  **Prazo de Garantia:** dos serviços. | | | | |

Indaiatuba, 05 de fevereiro de 2021

**Marcos Roberto Monaro**

**Pregoeiro Municipal**